**COMPARTIR INTERNET ENTRE LAS SUCURSALES**


LAN(192.168.0.1/24)

dhcp

172.13.14.2/29

172.13.14.1/29


CHOLOMA



SPS

7.7.2.90/24

GW=7.7.2.1



Internet

UTH

LAN(192.168.20.1/24)

dhcp

**CONFIGURACIÓN SPS**

1. Ip-address: 192.168.0.1/24

Interfaces: eth2

Ip-address: 7.7.2.90/24

Interfaces: eth1

Ip-address: 172.13.14.1/29

Interfaces: eth5

1. Dhcp-server: (192.168.0.2 – 192.168.0.254)

Interfaces: eth2

DNS: 8.8.8.8

8.8.4.4

1. Ip-DNS: 8.8.8.8

8.8.4.4

1. Ip-firewall-NAT

Add: chain: Srcnat

Out Interfaces: eth1

**ACTION**: Masquerade

1. Ip-Routes:

Add: dest. Address: 0.0.0.0/0

Gateway: 7.7.2.1

Add: dest. Address: 192.168.20.0/24

Gateway: 172.13.14.2

1. System-Identify: SPS-MK

**CONFIGURACION CHOLOMA**

1. Ip-address: 192.168.20.1/24

Interfaces: eth2

Ip-address: 172.13.14.2/29

Interfaces: eth5

1. Dhcp-server: (192.168.20.2 – 192.168.20.254)

Interfaces: eth2

DNS: 8.8.8.8

8.8.4.4

1. Ip-Routes:

Add: dest. Address: 0.0.0.0/0

Gateway: 172.13.14.1

Add: dest. Address: 192.168.0.0/24

Gateway: 172.13.14.1